UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE I PRAVILNO KORIŠĆENJE VAZDUSNIH ZAVESA: “STIGLER” 

1.VAZDUŠNE ZAVESE NIKAKO PRATI AGRESIVNIM HEMIKALIJAMA TIPA (DOMESTOS,CIF,CILIF I DRUGIM...)
2.VAZDUSNU ZAVESU NIKAKO NEMONTIRATI U PROSTORIJAMA GDE JE VELIKA VLAŽNOST ILI BLIZU IZVORA VODENE PARE. NIKAKO SE NE SME PRATI: VODOM,KERKEROM ILI BILO KOJIM DRUGIM APARATIMA NA VODU POD PRITISKOM
3.AKO SE VRŠI PRANJE  BLIZU ZAVESE OBAVEZNO VAZDUŠNU ZAVESU 

ZAŠTITITE PVC NAJLONOM ILI NEKOM DRUGOM ZAŠTITOM,TAKO DA HEMIKALIJE ILI VODA NE MOGU UĆI U  VAZDUŠNU ZAVESU
SERVIS VAZDUŠNE ZAVESE VAŽNO OBAVEŠTENJE:
1.KOD NOVIH MODELA INDUSTRIJSKE VAZDUŠNE ZAVESE KOJA SE AKTIVIRA(UKLJČUJE) PREKO MIKRO PREKIDAČA.U SLUČAJU NESTANKA STRUJE URADITI SLEDEĆE: OTVORITI VRATA (ZAVESA NEĆE RADITI) I UKLJČITI RUČNO(RESETOVTI ELEKTRONIKU) VAZDUŠNU ZAVESU NA DUGME NA KOME PIŠE ;ON/OFF. ZAVESA ĆE SE UKLJUČITI I ONDA NORMALNO KADA ZATVORITE VRATA ZAVESA ĆE SE ISKLJUČITI. PRI SLEDEĆEM OTVRANJU VRATA ZAVESA ĆE NORMALNO RADITIT.
2.OBAVEZNO JE MINIMUM JEDNOM A PO POTREBI(TO ZAVISI U KAKVIM USLOVIMA UREDJAJ RADI I AKO SE PRIMETI DA V.ZAVESA SLABIJE DUVA) I VIŠE PUTA  GODIŠNJE IZVRŠITI ČIŠĆENJE VAZDUŠNE ZAVESE I TO NA SLEDEĆI NAČIN:
3.ZAVESE SE ČISTE TAKOZVANIM SUVIM ČIŠĆENJE I NIKAKO DRUGAČIJE.TO PODRAZIMEVA IZDUVAVANJE ZAVESE KOMPRESOROM
4.ZAVESA NE MORA DE SE SKIDA CELA.DOVOLJNO JE SKINUTI PREDNJU ZAŠTITNU MASKU.KADA SE SKINE MASKA ONDA SE IZDUVA TURBINA KOMPRESOROM (KOJA JE U PLASTIČNOM OKLOPU KOD INDUSTRIJSKIH MODELA) SA SVIH STRANA I OBAVEZNO SE IZDUVA PRAŠINA  U MOTORIMA.
5.KADA SE ZAVRŠI SA IZDUVAVANJEM MOŽE SE OBRISATI VLAŽNOM KRPOM KUĆISTE TURBINA I PREBRISATI OKLOP ZAVESE OD PRAŠINE
6.KOD SVIH MODELA MODELA VAZDUŠNIH ZAVESA. OBAVEZNO PRE SVKE SEZONE(A PO PETREBI I VIŠE PUTA) OČISTITI (IZDUVATI) KOMPRESOROM VAZDUŠNU ZAVESU:TURBINE, MOTOR I KOD ZAVESA SA GREJACIMA I GREJAČE.                                             
MOLIMO VAS DA SE DRŽITE OVIH UPAUSTAVA RADI DUŽEG VEKA I RADA SAME VAZDUŠNE ZAVESE,JER U SUPROTNOM NEĆE VAŽITI GARANCIJA NA UREĐAJ.HVALA NA SARADNJI.                                                                             
